**До начала выполнения работ подрядная организация обязуется**:

1. Предоставить Ответственному представителю СП (куратору договора)/ВСП следующую документацию:

- предварительно согласованный с СП/ВСП проект производства работ или технологическую карту в объеме, установленном требованиями нормативных документов;

- приказ (распоряжение), определяющий порядок производства работ на строительной площадке;

- распорядительный документ о создании службы охраны труда, назначении специалиста по охране труда и (или) заключении договора со специалистом или организацией, оказывающей услуги в области охраны труда соответствии с ФНИП;

- приказ (распоряжение) о назначении лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда на Рабочей площадке;

- приказ о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ подъемными сооружениями (грузоподъемными кранами, подъемниками, вышками и т.д.) – в случае их применения;

- приказы о назначении лиц, которым предоставлено право выдачи наряда-допуска, право быть ответственными руководителями, производителями работ;

- приказ (распоряжение) ответственного за противопожарное состояние на объекте производства работ;

- приказ (распоряжение) о назначении лиц, ответственных за организацию и безопасное проведение работ на высоте, лиц, ответственных за утверждение ППР на высоте, лиц, имеющих право выдавать наряд-допуск, лиц, ответственных за составление плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ, а также проводящих обслуживание и периодический осмотр СИЗ.

- копии протоколов и удостоверений руководителей и специалистов о прохождении обучения и проверки знаний требований охраны труда и промышленной безопасности в объеме предусмотренными требованиями к техническому заданию;

- копии протоколов и удостоверений работников, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации (электрогазосварщики, стропальщики, машинисты кранов и т.д.);

- документы, подтверждающие организацию прохождения предрейсовых медицинских осмотров водителями транспортных средств (приказ о проведении медицинских осмотров, договор с медицинским учреждением, приказ о приеме медицинского работника необходимой квалификации);

- копию документа о назначении ответственных за выпуск транспортных средств на линию (механик, диспетчер), документ на диспетчера по обучению в области безопасности дорожного движения.

2. Пройти вводный инструктаж по охране труда и промышленной безопасности в Департаменте промышленной безопасности.

3. Пройти инструктаж по правилам безопасности в области ОТиПБ по темам презентаций «Изоляция источников энергии», «Работа на высоте», «Подъемные сооружения», «Огневые работы».

4. Пройти вводный противопожарный инструктаж и противопожарный инструктаж на рабочем месте (производственная площадка ПЦ).

5. Пройти проверку знаний (тестирование) инженерно-техническими работниками корпоративных стандартов/положений в области ОТиПБ, а также проверку знаний «Положения о применении нарядов-допусков при производстве работ повышенной опасности в АО «Кольская ГМК» (П 138-01-2020).

6. Пройти проверку знаний (тестирование) работниками правил безопасности в области ОТиПБ по темам инструктажа «Изоляция источников энергии», «Работа на высоте», «Подъемные сооружения», «Огневые работы».

7. Пройти ознакомление с применимыми требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, действующими на опасных производственных объектах АО «Кольская ГМК».

8. Ознакомиться под подпись с Кардинальными правилами безопасности и корпоративными стандартами Общества в области ОТиПБ.

9. Ознакомиться под подпись с Планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварии на объекте производства работ.

10. Разработать проект организации работ при производстве работ повышенной опасности в соответствии с методическими указаниями по составлению проектов организации работ при производстве работ повышенной опасности в АО «Кольская ГМК» МУ 138-01-2023.

11. Разработать План производства работ на высоте (либо Технологическую карту) и План мероприятий по эвакуации и спасению персонала в соответствии с Правил по охране труда при работе на высоте (утв. Приказом Минтруда № 782н от 16.11.2020).

**Подрядная организация обязуется:**

1. Допустить к работам персонал, обученный безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, не имеющий противопоказаний к исполнению трудовых обязанностей.
2. Обеспечить персонал специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, прошедшими обязательную сертификацию или декларирование.
3. Обеспечить наличие на специальной одежде своих работников нашивок с надписью, содержащей наименование организации Подрядчика /Субподрядчика.
4. В ходе исполнения Договора соблюдать все применимые требования действующего законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации в области ОТиПБ, применимые требования Компании в области ОТиПБ, с которыми Подрядчик ознакомлен представителями Компании.
5. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране труда и промышленной безопасности, по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на Рабочей площадке, где выполняются Подрядные работы, а также обеспечить и поддерживать должное качество содержания Рабочей площадки
6. Не допускать транспортные средства с не оборудованными и/или неисправными ремнями безопасности, если их установка предусмотрена конструкцией транспортного средства или Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения.
7. По окончании выполнения всех подготовительных работ в соответствии с ППР (ТК) и актом-допуском /нарядом-допуском, составить и подписать акт о соответствии выполненных подготовительных работ требованиям охраны труда и готовности объекта к выполнению работ.
8. Не допускать к работе (отстранить от работы) своих работников (а в случае привлечения субподрядных организаций и работников Субподрядчика), появившихся на контрольно-пропускных пунктах (КПП) Компании, рабочих местах, на Рабочей площадке в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Обеспечить незамедлительное отстранение от работы таких Работников и направление их на медицинское освидетельствование.
9. Обеспечить доступ к проверкам и досмотру всех транспортных средств, вещей и материалов, в соответствии с Положениями о пропускном и внутри объектовом режимах на территории АО «Кольская ГМК».
10. Установить информационный щит, знаки и указатели проездов к площадке сноса.
11. Организовать временное защитное ограждение по границе опасной зоны от разборки сносимых зданий и сооружений.
12. Организовать безопасное движение строительной техники и автотранспорта по рабочей площадке.
13. Обеспечить освещение рабочих зон в соответствии с нормами освещенности и соблюдением правил пожарной безопасности и электробезопасности.
14. Организовать доставку на строительную площадку необходимого инвентаря, приспособлений и механизмов.
15. Подготовить оборудование и инструмент для производства работ.
16. Оборудовать и укомплектовать специально отведенных мест пожарными щитами и средствами пожаротушения.
17. Обустроить площадку для стоянки строительной техники, используемой при сносе зданий и сооружений.
18. Знать и выполнять требования Кардинальных (ключевых) АО «Кольская ГМК», приказ №КГМК/378-п от 15.06.2022г.
19. При производстве работ на пл. Мончегорск обеспечить работников личными противогазами и обеспечить наличие противогазов у работников при выполнении работ, ознакомить работников с действиями при возникновении аварии с выделением хлора.
20. При выполнении работ, связанных с использованием газобаллонного оборудования, обеспечить наличие и установку на территории подразделения, на котором выполняются работы, специальных устройств (клеть, будка и т.п.) для хранения газобаллонного оборудования.
21. Участвовать в проверках соблюдения требований ОТиПБ на строительной площадке, организуемых представителями заказчика.
22. Участвовать в совместных совещаниях по анализу соблюдения требований ОТиПБ не реже одного раза в месяц.
23. Участвовать в оценке работы по содержанию Рабочей площадки не реже одного раза в квартал.
24. По окончании исполнения обязательств принять участие в оценке работы в области ОТиПБ.

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**по управлению подрядными организациями в области охраны труда и промышленной безопасности в АО «Кольская ГМК»**

**П 138-13-2022**